BURSt:GATE:POLarity

¡¡

¡¡

Syntax

¡¡

BURSt:GATE:POLarity {NORMal|INVerted}
BURSt:GATE:POLarity?

¡¡

¡¡

Description

¡¡

Set or query the polarity of the extenal gate signal at the [Ext Trig/FSK/Burst] connector at the rear panel and the default is NORMal.

¡¡

¡¡

Return Value

¡¡

The query returns NORM or INV.

¡¡

¡¡

Example

¡¡

Set the polarity of the gate signal to negative: BURS:GATE:POL INV

Return Value: INV

¡¡

¡¡

¡¡

¡¡