VOLTage:LOW

¡¡

¡¡

Syntax

¡¡

VOLTage:LOW {<voltage >|MINimum|MAXimum}
VOLTage:LOW? [MINimum|MAXimum]

¡¡

¡¡

Description

¡¡

Set the low level of the output voltage of the basic waveform (SINusoid|SQUare|RAMP|PULSe|NOISe|USER) and the default unit is V.

¡¡

¡¡

Explanation

¡¡

<voltage > is the low level set by the user, MIN selects the minimum low level and MAX selects the maximum low level.

¡¡

¡¡

Return Value

¡¡

VOLTage:LOW? returns the current low level setting.

VOLTage:LOW? M AX always returns the maximum value of the low level.

VOLTage:LOW? MIN always returns the minimum value of the low level.

¡¡

¡¡

Example

¡¡

Set the low level to -2.5V: VOLT:LOW -2.5

Return Value: -2.500000e+00

¡¡

¡¡

Related Command

¡¡

VOLTage:HIGH

¡¡

¡¡

¡¡

¡¡