FM:DEViation

¡¡

¡¡

Syntax

¡¡

FM:DEViation {<peak deviation in Hz>|MINimum|MAXimum}
FM:DEViation? [MINimum|MAXimum]

¡¡

¡¡

Description

¡¡

Set the peak frequency deviation in hertz.

¡¡

¡¡

Explanation

¡¡

<peak deviation in Hz> is the frequency value set by the user, MIN is the minimum value of the peak deviation and MAX is the maximum value of the peak deviation.

¡¡

¡¡

Return Value

¡¡

FM:DEViation? returns the current frequency deviation.

FM:DEViation? MAX always returns the maximum value of the peak deviation.

FM:DEViation? MIN always returns the minimum value of the peak deviation.

¡¡

¡¡

Example

¡¡

Set the peak deviation to 100Hz: FM:DEV 100

Return Value: 1.000000e+02

¡¡

¡¡

¡¡

¡¡