FREQuency:STOP

¡¡

¡¡

Syntax

¡¡

FREQuency:STOP {<frequency>|MINimum|MAXimum}
FREQuency:STOP? [MINimum|MAXimum]

¡¡

¡¡

Description

¡¡

Set the stop frequency (used in conjunction with the start frequency) in the Sweep mode and the default unit is Hz.

¡¡

¡¡

Explanation

¡¡

<frequency> is the frequency value set by the user, MIN selects the minimum stop frequency allowed by the specific function and MAX selects the maximum stop frequency allowed by the specific function.

¡¡

¡¡

Return Value

¡¡

FREQuency:STOP? returns the current stop frequency.

FREQuency:STOP? M AX always returns the maximum value of the stop frequency.

FREQuency:STOP? MIN always returns the minimum value of the stop frequency.

¡¡

¡¡

Example

¡¡

Set the stop frequency to 10kHz: FREQ:STOP10000

Return Value: 1.000000e+04

¡¡

¡¡

Related Commands

¡¡

FREQuency:STARt

¡¡

¡¡

¡¡