PWM:DEViation

¡¡

¡¡

Syntax

¡¡

PWM:DEViation {<deviation in seconds>|MINimum|MAXimum}
PWM:DEViation? [MINimum|MAXimum]

¡¡

¡¡

Description

¡¡

Set the pulse width deviation in seconds.

¡¡

¡¡

Explanation

¡¡

Enable PWM (PWM:STAT ON) or Pulse (FUNC PULS) function before using this command.

<deviation in seconds> is the phase width deviation value set by the user, MIN is the minimum value of the pulse width deviation and MAX is the maximum value of the pulse width value.

¡¡

Return Value

¡¡

PWM:DEViation? returns the current pulse width deviation.

PWM:DEViation? MAX always returns the maximum value of the pulse width deviation.

PWM:DEViation? MIN always returns the minimum value of the pulse width deviation.

¡¡

¡¡

Example

¡¡

set the pulse width deviation to 10us: PWM:DEV 0.00001

Return Value: 1.000000e-05

¡¡

¡¡

¡¡

¡¡