PULSe:TRANsition

¡¡

¡¡

Syntax

¡¡

PULSe:TRANsition {<seconds>|MINimum|MAXimum}
PULSe:TRANsition? [MINimum|MAXimum]

¡¡

¡¡

Description

¡¡

Set the edge time of the pulse and the default unit is s.

¡¡

¡¡

Explanation

¡¡

<seconds> is the edge time set by the user, MIN selects the minimum value of the edge time and MAX selects the maximum value of the edge time.

¡¡

¡¡

Return Value

¡¡

PULSe:TRANsition? returns the current edge time.

PULSe:TRANsition? M AX always returns the maximum value of the edge time.

PULSe:TRANsition? MIN always returns the minimum value of the edge time.

¡¡

¡¡

Example

¡¡

Set the edge time to 10ns: PULS:TRAN 0.00000001

Return value: 1.000000e-08

¡¡

¡¡

¡¡

¡¡