VOLTage

¡¡

¡¡

Syntax

¡¡

VOLTage {<amplitude>|MINimum|MAXimum}
VOLTage? [MINimum|MAXimum]

¡¡

¡¡

Description

¡¡

Set the output amplitude of the basic waveform (SINusoid|SQUare|RAMP|PULSe|NOISe|USER) and the default unit is Vpp.

¡¡

¡¡

Explanation

¡¡

<amplitude> is the amplitude value set by the user, MIN selects the minimum amplitude and MAX selects the maximum amplitude.
Change the unit of the output amplitude using the VOLTage:UNIT command and the default unit is Vpp.

¡¡

¡¡

Return Value

¡¡

VOLTage? returns the current output amplitude.

VOLTage? M AX always returns the maximum value of the output amplitude.

VOLTage? MIN always returns the minimum value of the output amplitude.

¡¡

¡¡

Example

¡¡

Set the output amplitude to 5Vpp, when the current unit is Vpp: VOLT 5

Return Value: 5.000000e+00

¡¡

¡¡

Related Commands

¡¡

VOLTage:UNIT

VOLTage:HIGH

VOLTage:LOW

VOLTage:OFFSet

¡¡

¡¡

¡¡

¡¡