DATA

¡¡

¡¡

Syntax

¡¡

DATA VOLATILE,<value>, <value>, . . .

¡¡

¡¡

Description

¡¡

Download floating-point values within -1 to 1 into volatile memory.

¡¡

¡¡

Explanation

¡¡

DATA command overwrites the previous waveform in volatile memory (and no error will be generated).
Use the DATA:COPY c ommand to copy the waveform to non-volatile memory.
Use the DATA:DELete command to delete the waveform in volatile memory or any of the four user-defined waveforms in nonvolatile memory.
Use the DATA:CATalog? command to list all waveforms currently stored in volatile and non-volatile memory.
After downloading the waveform data to memory, use the FUNCtion:USER command to choose the active waveform and the FUNC USER command to output it.

¡¡

¡¡

Example

¡¡

Download seven floating points to the volatile memory:

DATA VOLATILE,1,0.67,0.33,0,-0.33,-0.67,-1

¡¡

¡¡

¡¡