BURSt:INTernal:PERiod

¡¡

¡¡

Syntax

¡¡

BURSt:INTernal:PERiod {<seconds>|MINimum|MAXimum}
BURSt:INTernal:PERiod? [MINimum|MAXimum]

¡¡

¡¡

Description

¡¡

Set the burst period for internally-triggered bursts and the default unit is s.

¡¡

¡¡

Explanation

¡¡

<seconds> is the burst period set by the user. MIN=1¦Ìs, MAX=500s.

Use the TRIGger:SOURce command to select internal trigger source.

¡¡

¡¡

Return Value

¡¡

BURSt:INTernal:PERiod? returns the current burst period.

BURSt:INTernal:PERiod? MIN always returns the minimum value of the burst period.

BURSt:INTernal:PERiod? MAX always returns the maximum value of the burst period.

¡¡

¡¡

Example

¡¡

Set the burst period to 10ms: BURS:INT:PER 0.01

Return Value: 1.000000e-02

¡¡

¡¡

¡¡

¡¡