PHASe

¡¡

¡¡

Syntax

¡¡

PHASe {<angle>|MINimum|MAXimum}
PHASe?

¡¡

¡¡

Description

¡¡

set the start phase of the output in degree.

¡¡

¡¡

Explanation

¡¡

<angle> is the phase set by the user. MIN=0¡ã, MAX=360¡ã.

¡¡

¡¡

Return Value

¡¡

The query returns the current start phase of the output.

¡¡

¡¡

Example

¡¡

Set the start phase of the output to 90¡ã: PHAS 9 0

Return Value: 90.000

¡¡

¡¡

¡¡

¡¡