PULSe:WIDTh

¡¡

¡¡

Syntax

¡¡

PULSe:WIDTh {<seconds>|MINimum|MAXimum}
PULSe:WIDTh? [MINimum|MAXimum]

¡¡

¡¡

Description

¡¡

Set the pulse width of the pulse and the default unit is s.

¡¡

¡¡

Explanation

¡¡

<seconds> is the pulse width value set by the user, MIN selects the minimum value of the pulse width and MAX selects the maximum value of the pulse width.

¡¡

¡¡

Return Value

¡¡

PULSe:WIDTh? returns the current pulse width value.

PULSe:WIDTh? M AX always returns the maximum value of the pulse width.

PULSe:WIDTh? MIN always returns the minimum value of the pulse width.

¡¡

¡¡

Example

¡¡

Set the pulse width to 20us: PULS:WIDT 0.00002

Return Value: 2.000000e-05

¡¡

¡¡

¡¡

¡¡