BURSt:PHASe

¡¡

¡¡

Syntax

¡¡

BURSt:PHASe {<angle>|MINimum|MAXimum}
BURSt:PHASe? [MINimum|MAXimum]

¡¡

¡¡

Description

¡¡

Set the start phase for the burst and the default unit is ¡ã.

¡¡

¡¡

Explanation

¡¡

<angle> is the phase set by the user, wherein, MIN=-360¡ã and MAX=360¡ã.

¡¡

¡¡

Return Value

¡¡

BURSt:PHASe? returns the current start phase of the burst.

BURSt:PHASe? MIN always returns the minimum value of the start phase.

BURSt:PHASe? MAX always returns the maximum value of the start phase.

¡¡

¡¡

Example

¡¡

Set the start phase of the burst to 180¡ã: BURS:PHAS 180

Return Value: 1.800000e+02

¡¡

¡¡

¡¡

¡¡