TRIGger:SOURce

¡¡

¡¡

Syntax

¡¡

TRIGger:SOURce {IMMediate|EXTernal|BUS}
TRIGger:SOURce?

¡¡

¡¡

Description

¡¡

Select or query the trigger source for the generator and the default is IMM.

¡¡

¡¡

Explanation

¡¡

IMMediate: internal trigger.

EXTernal: external trigger. Use the signal input from the [Ext Trig/FSK/Burst] connector at the rear panel. Use the TRIGger:SLOPe command to specify the trigger edge after selecting this trigger source.

BUS: manual trigger. Use *TRG to realize single manual trigger after selecting this trigger mode.

¡¡

¡¡

Return Value

¡¡

The query returns IMM, EXT or BUS.

¡¡

¡¡

Example

¡¡

Select external trigger source: TRIG:SOUR EXT

Return Value: EXT

¡¡

¡¡

¡¡

¡¡