OUTPut:LOAD

¡¡

¡¡

Syntax

¡¡

OUTPut:LOAD {<ohms>|INFinity|MINimum|MAXimum}
OUTPut:LOAD? [MINimum|MAXimum]
¡¡

¡¡

Description

¡¡

Set the output termination which is only applicable to amplitude and offset voltage.

¡¡

¡¡

Explanation

¡¡

<ohms> is the load value set by the user, the range is from 0 to 10000 and the unit is ¦¸.

"INFinity" represents high impedance.

MIN=1¦¸, MAX=10000¦¸.

¡¡

¡¡

Return Value

¡¡

OUTPut:LOAD? returns the current load setting or "INF".

OUTPut:LOAD? MIN returns 1.

OUTPut:LOAD? MAX returns 10000.

¡¡

¡¡

Example

¡¡

Set the output load to 50¦¸: OUTP:LOAD 50

Return Value: 50

¡¡

¡¡

¡¡

¡¡