VOLTage:HIGH

¡¡

¡¡

Syntax

¡¡

VOLTage:HIGH {<voltage>|MINimum|MAXimum}
VOLTage:HIGH? [MINimum|MAXimum]

¡¡

¡¡

Description

¡¡

Set the high level of the output voltage of the basic waveform (SINusoid|SQUare|RAMP|PULSe|NOISe|USER) and the default unit is V.

¡¡

¡¡

Explanation

¡¡

<voltage> is the high level set by the user, MIN selects the minimum high level and MAX selects the maximum high level.

¡¡

¡¡

Return Value

¡¡

VOLTage:HIGH? returns the current high level setting.

VOLTage:HIGH? M AX always returns the maximum value of the high level.

VOLTage:HIGH? MIN always returns the minimum value of the high level.

¡¡

¡¡

Example

¡¡

Set the high level to 2.5V: VOLT:HIGH 2.5

Return Value: 2.500000e+00

¡¡

¡¡

Related Command

¡¡

VOLTage:LOW

¡¡

¡¡

¡¡

¡¡