VOLTage:OFFSet

¡¡

¡¡

Syntax

¡¡

VOLTage:OFFSet {<offset>|MINimum|MAXimum}
VOLTage:OFFSet?

¡¡

¡¡

Description

¡¡

Set the offset voltage of the basic waveform (SINusoid|SQUare|RAMP|PULSe|NOISe|DC|USER) output and the unit is Vdc.

¡¡

¡¡

Explanation

¡¡

<offset> is the offset voltage set by the user, MIN selects the minimum negative DC offset voltage of the specific function and amplitude and MAX selects the maximum DC offset voltage of the specific function and amplitude.

¡¡

¡¡

Return Value

¡¡

VOLTage:OFFSet? returns the current offset voltage.

VOLTage:OFFSet? M AX always returns the maximum value of the offset voltage.

VOLTage:OFFSet? MIN always returns the minimum value of the offset voltage.

¡¡

¡¡

Example

¡¡

Set the offset voltage to 200mVdc: VOLT:OFFS 0.2

Return Value: 2.000000e-01

¡¡

¡¡

Related Command

¡¡

VOLTage

¡¡

¡¡

¡¡

¡¡